|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Απαίτηση*** | | ***Κάλυψη Απαίτησης*** | ***Παραπομπή σε Τεχνικό Φυλλάδιο/Έντυπο/ΥΔ*** |
| ***Γενικές Απαιτήσεις*** | | | |
| Τύπος Οχήματος | Diesel Pick Up, Διπλής Καμπίνας, τουλάχιστον 4 θέσεων, τετρακίνητο (4\*4), με 4 πλήρως ανοιγόμενες θύρες |  |  |
| ***Κινητήρας*** | | | |
| Καύσιμο | Diesel |  |  |
| Κύλινδροι | 4 |  |  |
| Κυβισμός | Τουλάχιστον 2000cc |  |  |
| Ισχύς | Τουλάχιστον 170 PS |  |  |
| Euro Class | EURO 6 |  |  |
| Ροπή | 400 |  |  |
| ***Περιβαλλοντικά στοιχεία*** | | | |
| Κατανάλωση Καυσίμου | 8,5lit/100km (Μικτός κύκλος – WLTP) ή καλύτερο |  |  |
| Εκπομπές CO2 | 223gr/km (Μικτός κύκλος – WLTP) ή καλύτερο |  |  |
| ***Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης*** | | | |
| Τύπος Κιβωτίου | Χειροκίνητο 6 σχέσεων |  |  |
| Τετρακίνηση | Επιλεκτική ή μόνιμη |  |  |
| ***Σύστημα Διεύθυνσης-Ανάρτηση*** | | | |
| Υποβοήθηση | Υδραυλική ή/και ηλεκτρική |  |  |
| Τιμόνι | Ρυθμιζόμενο |  |  |
| Ανάρτηση | κατάλληλη για offroad |  |  |
| ***Σύστημα Πέδησης – Ευστάθειας*** | | | |
| Εμπρός | Δίσκοι |  |  |
| Πίσω | Δίσκοι ή Ταμπούρα |  |  |
| Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος | ABS |  |  |
| Σύστημα Ευστάθειας | ESP |  |  |
| Υποβοήθηση εκκίνησης | Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα |  |  |
| ***Ασφάλεια*** | | | |
| Euro NCAP | Τουλάχιστον 5 αστέρια |  |  |
| Αερόσακοι | Τουλάχιστον 4 αερόσακους (οδηγού-συνοδηγού και τουλάχιστον 2 πλευρικούς) |  |  |
| Ζώνες ασφαλείας | 3 σημείων για όλους τους επιβάτες (και η πίσω μεσαία αν υπάρχει). |  |  |
| Πίσω προσκέφαλα | Όσα και οι πίσω θέσεις |  |  |
| Κάμερα οπισθοπορείας | Με προβολή στην οθόνη πολυμέσων |  |  |
| Φώτα Ομίχλης | Εμπρός και πίσω |  |  |
| ***Τροχοί – Ελαστικά*** | | | |
| Ζάντες | Χάλυβας υψηλής αντοχής ή κατάλληλο κράμα αλουμινίου |  |  |
| Ελαστικά | Κατάλληλα για όλες τις εποχές καθώς και για κίνηση σε άσφαλτό και σε χώμα |  |  |
| Εφεδρικός Τροχός | Εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα) που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάσταση του ή κίτ επισκευής. |  |  |
| ***Βάρη και Διαστάσεις*** | | | |
| Μήκος Χώρου Φόρτωσης | 1500 mm |  |  |
| Πλάτος Χώρου Φόρτωσης | 1500 mm |  |  |
| Ωφέλιμο Φορτίο | >=950 kgr |  |  |
| Ελάχιστη Απόσταση από το έδαφος | 210 mm |  |  |
| ***Λοιπός Εξοπλισμός*** | | | |
| Πολυμέσα | Bluetooth hands free |  |  |
| Οθόνη Πολυμέσων τουλάχιστον 8’’ |  |  |
| Ηχοσύστημα με τουλάχιστον 2 ηχεία εμπρός |  |  |
| Χειριστήριο ηχοσυστήματος στο τιμόνι |  |  |
| Ηλεκτρικά Παράθυρα | Τουλάχιστον τα εμπρός |  |  |
| Σύστημα Ψύξης Καμπίνας | A/C ή Κλιματισμός |  |  |
| Πρίζες 12V | Τουλάχιστον 1 Πρίζα εμπρός |  |  |
| Κλείδωμα | Κεντρικό με τηλεχειρισμό |  |  |
| Εξωτερικοί Καθρέφτες | Αναδιπλούμενοι, Θερμαινόμενοι, Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενοι |  |  |
| Σκαλοπάτια | Πλαϊνά και στον προφυλακτήρα |  |  |
| Λασπωτήρες | Εμπρός και πίσω |  |  |
| ***Χρώμα*** | | | |
| Χρώμα | Λευκό |  |  |
| ***Αξεσουάρ*** | | | |
| Προστασία Δαπέδων | Ελαστικοί τάπητες ή «σκαφάκια» στα δάπεδα, εμπρός και πίσω |  |  |
| Φαρμακείο | Προβλεπόμενου τύπου για οχήματα |  |  |
| Πυροσβεστήρας | Προβλεπόμενου τύπου για οχήματα |  |  |

Ημερομηνία: …./…../2024

Υπογραφή - Σφραγίδα