

**ΘΕΜΑ :**  ***«Εφεδρικά Σταθμήμετρα Ασφαλείας»***

Η ΔΕΥΑΠ προτίθεται να προμηθευτεί 9 τεμ. εμβαπτιζόμενων οργάνων μέτρησης στάθμης και 9 τεμ. όργανα απεικόνισης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

* Αρχή λειτουργίας: Πιεζοστατική Μετατροπή Στάθμης σε σήμα 4-20 mA με εξισορρόπηση πίεσης .
* Περιβάλλον Μέτρησης: Αστικά Λύματα, με μεγάλη επιφάνεια μέτρησης για αποφυγή έμφραξης.
* Εύρος Μέτρησης: 0-10mWc
* Διασύνδεση: Καλώδιο μήκους 25m, με 2 αγωγούς.
* Τροφοδοσία: 24V DC
* Υλικό: AISI316 και καλώδιο με PVC, κατάλληλο για λύματα.
* Όργανο Ένδειξης: Τάση τροφοδοσίας 220V, τουλάχιστον 3 ψηφίων, για σήμα 420mA, διαστάσεων 92x48 .

Οι προσφορές για τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα μέχρι τις 6/12/2019. Στην προσφορά θα αναφέρονται ο χρόνος παράδοσης, οι τύποι των οργάνων με το εμπορικό όνομα καθώς και με τον κωδικό παραγγελίας έτσι ώστε να διασαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού. Τα υλικά θα παραδοθούν στις Αποθήκες της ΔΕΥΑΠ άνευ επιπλέον χρέωσης. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων υλικών. Κάθε προσφορά της οποίας δεν τηρούνται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με Κ.Παπαγεωργακόπουλο, 6974998785.