

# «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεχνική Έκθεση Για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σύμφωνα με την νομοθεσία, η ΔΕΥΑΠ παρέχει τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της κάθε εργασίας.  Ως Μέσα Ατομικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.  Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.  Στον διαγωνισμό αυτό έχουν συμπεριληφθεί **Γάντια προστασίας διαφόρων ειδών**, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί, ανά κατηγορία εργαζομένων και είδος εργασίας που εκτελούν και με βάση τα αποθέματα της Κεντρικής Αποθήκης της επιχείρησης.  Για όλα τα παραπάνω, η ΔΕΥΑΠ διενεργεί αυτόν τον διαγωνισμό προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) 4735,00 € για την προμήθεια των απαραίτητων ειδών.  Ο Τεχνικός Ασφαλείας  Βουκελάτος Ευάγγελος | |  | |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Όλα τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις που αναγράφονται στην στήλη ***«Προδιαγραφές»*** του επόμενου πίνακα.
2. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, πιστοποιημένα, αμεταχείριστα και της τελευταίας σειράς του κατασκευαστή.
3. Για κάθε υλικό **επί ποινής αποκλεισμού** θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η μάρκα ή/και ο κατασκευαστής, καθώς και να υπάρχει παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά) το οποίο και θα υποβάλλεται μαζί με την τεχνική προσφορά και θα έχει έγχρωμες φωτογραφίες του προσφερόμενου είδους.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις προσφορές τους θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού** να προσκομίσουν και τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***α/α*** | ***Περιγραφή*** | ***Προδιαγραφές*** | ***Ποσοτ/Μεγέθη*** |
| 1 | Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, ελαστικά, μιας χρήσης, μήκους περίπου 20 εκατ., κατάλληλα για εργαστήρια, μονάδες συναρμολόγησης, για αντιμετώπιση ουσιών και μικροοργανισμών | - ΕΝ374-2  - ΕΝ374-3  - CE | Σε κουτιά των 100  Τεμαχίων  S: 40 κουτιά  M:45 κουτιά  L: 100 κουτιά  XL: 100 κουτιά |
| 2 | Γάντια Πολυαμίδιου με επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων | - Μηχανικοί Κίνδυνοι: ΕΝ388 4.1.3.1  - CE | Νο9: 50 ζεύγη  Νο10: 50 ζεύγη |
| 3 | Γάντια μηχανοτεχνιτών μαύρα, προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, μήκους: περίπου 20-25 εκατ., εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο, πίσω μέρος από ύφασμα | Μηχανικοί κίνδυνοι, EN388-2003 συνδυαστικά με EN420  CE  Μηχανικές αντοχές 3.1.2.2. (τριβή-κοπή με λεπίδα-διάσχιση-διάτρηση) | Νο9: 120 ζεύγη  Νο10: 120 ζεύγη |
| 4 | Γάντια νεοπρενίου, με σαγρέ επιφάνεια παλάμης και δακτύλων, μήκους περίπου 31 εκατ. κατάλληλα για οξέα και διαλύτες | Μηχανικοί κίνδυνοι, EN388 3.1.2.1 συνδυαστικά με EN374-2003  CE | 30 ζεύγη |

## Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός για το σύνολο των ειδώνόπως αυτά έχουν οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο **για όλα τα είδη**.
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού,** να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς.
5. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση στην κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑΠ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης όλης της ζητούμενης ποσότητας, να παρουσιάζεται χρονοδιάγραμμα τμηματικών παραδόσεων.
6. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και ποινικό μητρώο.

***Προϋπολογισμός***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή είδους** | **Μ.Μ.** | **Ποσότητα** | **Τιμή (€)/Μ.Μ.** | **Σύνολο (€)** |
| 1 | Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, ελαστικά, μιας χρήσης, μήκους περίπου 20 εκατ. | Κουτιά των 100 τεμ. | 285 | 15,00 | 4275,00 |
| 2 | Γάντια Πολυαμίδιου με επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων | Ζεύγη | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 3 | Γάντια μηχανοτεχνιτών μαύρα, προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, μήκους: περίπου 20-25 εκατ., εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο, πίσω μέρος από ύφασμα | Ζεύγη | 240 | 1,00 | 240,00 |
| 4 | Γάντια νεοπρενίου, με σαγρέ επιφάνεια παλάμης και δακτύλων, μήκους περίπου 31 εκατ. κατάλληλα για οξέα και διαλύτες | Ζεύγη | 30 | 4,00 | 120,00 |

* *Διευκρινήσεις μέχρι την ημέρα κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να ζητούνται γραπτά*
* *Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να αποκλείει κάποιο είδος αν κριθεί ακατάλληλο ή με ανεπαρκείς πιστοποιήσεις ή αν η τεκμηρίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών κριθεί ανεπαρκής. Σ αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθέσει την προμήθεια αυτού του υλικού στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως καλύτερη τιμή στο είδος αυτό*

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 62.98.730 του προϋπολογισμού 2021 της ΔΕΥΑΠ

Ο Τεχνικός Ασφαλείας

Βουκελάτος Ευάγγελος

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***α/α*** | ***Περιγραφή*** | ***Μ.Μ.*** | ***Τιμή(€)/Μ.Μ.*** | ***Σύνολο*** |
| 1 | Γάντια Νιτριλίου (κουτιά των 100 τεμ.) | 285 |  |  |
| 2 | Γάντια Πολυαμίδιου (ζεύγη) | 100 |  |  |
| 3 | Γάντια Μηχανοτεχνιτών (ζεύγη) | 240 |  |  |
| 4 | Γάντια Νεοπρενίου (ζεύγη) | 30 |  |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ*** | | | |  |
| ***ΦΠΑ 24%*** | | | |  |
| ***ΣΥΝΟΛΟ*** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ** | |
| **Επωνυμία της Επιχείρησης** | |
| **Νόμιμος Εκπρόσωπος** | |
| Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης | |
| Τηλέφωνο /Fax | |
| Ημερομηνία | Σφραγίδα - Υπογραφή |