**ΘΕΜΑ :**  ***«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μετατροπής ενέργειας σε αυτοκίνητα για τις ανάγκες διανομής και μετάγγισης υποχλωριώδους νατρίου»***

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο συστημάτων μετατροπής ενέργειας για χρήση σε αυτοκίνητο αγροτικού τύπου με καρότσα και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-τάση εισόδου: 12VDC-14VDC

-σύνδεση: στους πόλους της μπαταρίας μέσω κατάλληλης ασφάλειας και καλωδίου.

-τάση εξόδου: 220VAC

-σύνδεση: σε πρίζα τύπου σούκο

-ισχύς εξόδου: μεγαλύτερη από 1400W στιγμιαία, μεγαλύτερη από 800W συνεχής

-βαθμός προστασίας μετατροπέα: IP54 με τοποθέτηση εντός καμπίνας οχήματος.

-μέθοδος μετατροπής: πλήρες ημίτονο (όχι τροποποιημένο) για ισχύ έως 1400W.

-προστασία: από υπερθέρμανση, υπερένταση και βραχυκύκλωμα στην έξοδο.

-Εγγύηση: τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία τοποθέτησης

Οικονομικές προσφορές με τεχνικά χαρακτηριστικά, κωδικό προϊόντος καθώς και τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή, γίνονται δεκτές μέχρι 2/6/2020 σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα με την ένδειξη "Αίτ. Δεσμ. 476: Προμήθεια συστήματος μετατροπής ενέργειας σε αυτοκίνητα".

Πληροφοριες κ. Παπαγεωργακοπουλος Κωνς/νος 2610 366 228,2610 366289